|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ограждение 0679**Размеры не менее: высота - 700 мм., длина пролета - 2000 мм.Вертикальные стойки изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 30\*30 мм., между стоек поперечины, изготовленные из металлической профильной трубы, сечением не менее 20\*20 мм., вспомогательные (декоративные) элементы изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 15\*15 мм. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками зеленого цвета с предварительной антикоррозийной обработкой.  |