|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ограждение 0637**  Размеры не менее: высота (столбов) - 500 мм, длина – 2500 мм, высота ограждения – 490 мм.  Вертикальные стойки изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 30\*30 мм., горизонтальные основание изготовлено из металлической профильной трубы, сечением не менее 20\*20 мм, вспомогательные (декоративные) элементы изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 15\*15 мм. В верхней части вертикальных стоек предусмотрено декоративное кольцо, изготовленное из металлической трубы, диаметром не менее 33,5 мм.  Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками зеленого цвета с предварительной антикоррозийной обработкой. |